Oferta przykładowa – Tremoinstal / Bauer Fitness

Poniższy dokument to przykładowa oferta przygotowana do ćwiczeń w ramach Bloku 2 szkolenia. Oferta zawiera elementy techniczne i biznesowe, które można przeredagowywać, skracać, personalizować oraz porównywać za pomocą ChatGPT.

# 1. Zakres oferty

Oferujemy kompleksowe wykonanie izolacji rurociągów w zakładzie produkcyjnym o powierzchni 2000 m2. W skład prac wchodzi: przygotowanie podłoża, montaż materiałów izolacyjnych oraz kontrola jakości. Dodatkowo zapewniamy nadzór techniczny.

# 2. Parametry techniczne

Izolacja wykonana będzie z wełny mineralnej grubości 100 mm, odpornej na temperatury do 600°C. Powłoka zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm. System przystosowany do pracy ciągłej w układach przemysłowych.

# 3. Czas realizacji i gwarancja

Planowany czas realizacji: 21 dni od daty podpisania umowy. Gwarancja na wykonane prace: 24 miesiące.

# 4. Cena

Całkowity koszt realizacji wynosi 185 000 PLN netto. Cena obejmuje wszystkie materiały, robociznę oraz transport.

# 5. Warunki dodatkowe

Oferta ważna jest przez 30 dni. W przypadku dodatkowych prac nieujętych w powyższym zakresie zostanie przygotowana odrębna wycena. Płatność: 40% zaliczki, 60% po zakończeniu.